                 -----------------------------------
                     Microsoft Windows 95 README
                             1996 年 11 月            
                 -----------------------------------

	      (c) Copyright Microsoft Corporation, 1996


--------------------
このファイルの読み方
--------------------

メモ帳を使って画面でこのファイルを読むときは、メモ帳のウィンドウを最大化す
ると読みやすくなります。

このファイルを印刷するには、メモ帳またはほかのワード プロセッサでファイルを
開き、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックしてください。

-------------------------
追補版 USB のインストール
-------------------------

USB (ユニバーサル シリアル バス) サポートをインストールするコンピュータには、
Windows 95 Revision B がインストールされている必要があります。

バージョンを確認するには、[マイ コンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] を
選び、[情報] シートを表示します。 OSR2 が搭載されているコンピュータには
4.00.950 B という番号が表示されます。
 
注意 : 
システムが 4.00.950 B でない場合、USB ファイルはインストールされません。 OSR2
コンピュータ以外に USB をインストールしようとしても、何ら支障はありません。

インストール方法 :

1. エクスプローラを起動します。
2. フロッピー ドライブのアイコンをクリックし、フロッピー ディスクの内容を
   表示します。
3. USBSUPP.EXE をダブルクリックします。



-----------------------------
追補版 USB のアンインストール
-----------------------------

1) OSR2 追補版 USBのインストール後は、コントロール パネルの [アプリケーション
   の追加と削除] からアンインストールすることができます。 何らかの理由で追補
   版 USB をインストールし直す場合は、現在使用しているバージョンをまずアンイ
   ンストールしてください。


------------------------
本製品のサポートについて
------------------------

追補版 USB のサポートやトラブル シューティングに関する最新情報は、以下を参照
してください。

         http://www.microsoft.com/kb (英語)
         http://www.microsoft.co.jp/pss/index.htm (日本語)

USB デバイスに関する質問等は、OEM またはそのデバイスの製造元にお問い合せくだ
さい。 USB デバイスに関する責任は弊社では負いかねますので予めご了承ください。